<AddSolid vessel="reactor_1" reagent="molecular sieves" mass="0.5 g" />
<AddSolid vessel="reactor_1" reagent="CuCl" mass="50 mg" />
<Dry vessel="reactor_2" temp="120 °C" pressure="[10 mbar]" />
<Dry vessel="reactor_1" temp="[120 °C]" pressure="10 mbar" />
<EvacuateAndRefill vessel="reactor_1" vacuum_pressure="[10 mbar]" />
<HeatChillToTemp vessel="reactor_1" temp="[25 °C]" stir="True" />
<Add vessel="reactor_1" reagent="imine acetonitrile solution" volume="2 mL" stir="[True]" aspiration_speed="[2.0]" priming_volume="1 mL" />
<Add vessel="reactor_1" reagent="aryl chloride acetonitrile solution" volume="2 mL" stir="True" aspiration_speed="2.0" priming_volume="[1 mL]" />
<HeatChill vessel="reactor_1" temp="25 °C" time="[5 min]" stir="True" />
<Add vessel="reactor_1" reagent="vinylstannane DCM solution" volume="4 mL" aspiration_speed="2.0" priming_volume="0.5 mL" />
<HeatChill vessel="reactor_1" temp="[45 °C]" time="6 h" stir="True" />
<HeatChillToTemp vessel="reactor_1" temp="25 °C" stir="True" />
<Transfer from_vessel="reactor_1" to_vessel="reactor_2" volume="12 mL" through="KF-silica" dispense_speed="2.0" />
<Add vessel="reactor_1" reagent="dichloromethane" volume="10 mL" prime_n_times="0" priming_volume="0" />
<Stir vessel="reactor_1" time="[60 s]" stir_speed="[600 RPM]" />
<Transfer from_vessel="reactor_1" to_vessel="reactor_2" volume="15 mL" through="KF-silica" dispense_speed="2.0" />
<Transfer from_vessel="reactor_1" to_vessel="reactor_2" volume="50 mL" through="KF-silica" dispense_speed="10.0" />
<Evaporate vessel="reactor_2" temp="[50 °C]" time="5 h" mode="auto" />
<Dry vessel="reactor_2" temp="[70 °C]" pressure="[3 mbar]" />
<AddSolid vessel="reactor_2" reagent="NaOAc" mass="41.4 mg" />
<AddSolid vessel="reactor_2" reagent="Pd(OAc)2" mass="11.3 mg" />
<EvacuateAndRefill vessel="reactor_2" repeats="[5]" />
<Add vessel="reactor_2" reagent="anyhydrouse DMF" volume="2 mL" />
<HeatChill vessel="reactor_2" temp="120 °C" time="24 h" stir="True" />
<HeatChillToTemp vessel="reactor_2" temp="[25 °C]" stir="True" />
<Add vessel="reactor_2" reagent="ethyl acetate" volume="100 mL" />
<Transfer from_vessel="reactor_2" to_vessel="separator" volume="120 mL" />
<Add vessel="reactor_2" reagent="[ethyl acetate]" volume="25 mL" prime_n_times="0" priming_volume="0" />
<Stir vessel="reactor_2" time="[60 s]" stir_speed="[600 RPM]" />
<Transfer from_vessel="reactor_2" to_vessel="separator" volume="40 mL" />
<Add vessel="separator" reagent="water" volume="20 mL" port="bottom" />
<Separate purpose="[wash]" from_vessel="separator" separation_vessel="separator" to_vessel="separator" product_phase="top" solvent="brine" solvent_volume="100 mL" />
<Add vessel="separator" reagent="water" volume="20 mL" port="[bottom]" />
<Separate purpose="[wash]" from_vessel="separator" separation_vessel="separator" to_vessel="separator" product_phase="top" solvent="[brine]" solvent_volume="100 mL" />
<Transfer from_vessel="separator" to_vessel="rotavap" volume="200 mL" from_port="bottom" to_port="evaporate" through="MgSO4" move_speed="1.0" />
<Transfer from_vessel="EtOAc" to_vessel="rotavap" volume="30 mL" to_port="evaporate" through="MgSO4" move_speed="[1.0]" />
<Transfer from_vessel="flask_argon_bb" to_vessel="rotavap" volume="50 mL" to_port="evaporate" through="MgSO4" move_speed="[10.0]" />
<Evaporate vessel="rotavap" time="[30 min]" mode="[auto]" />
<Dry vessel="rotavap" time="[30 min]" temp="[50 °C]" pressure="[10 mbar]" />